R\_BP:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.8.8

enable password PROJEKT1

username BUDAPEST password 0 GDszeged22

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15241XS8-

interface GigabitEthernet0/0

ip address 8.8.0.1 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/1

ip address 185.62.128.126 255.255.255.128

duplex auto

speed auto

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.8.8

line vty 0 4

login

transport input ssh

exit

enable

configure terminal

hostname R\_BP

interface GigabitEthernet0/0

ip address 8.8.0.1 255.255.0.0

no shutdown

exit